Приложение 2

к Положению о проведении областного конкурса операторов

машинного доения

***II. Порядок разборки и сборки доильного аппарата***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Оценка в баллах |
| **Разборка доильного аппарата** | |  |
| 1. | Отсоединить молочный шланг от молочного крана | 1 |
| 2. | Отсоединить вакуумный шланг от пульсатора | 1 |
| 3. | Снять и разобрать пульсатор | 2 |
| 4. | Отсоединить патрубки вакуумные и молочные от коллектора | 1 |
| 5. | Разобрать коллектор | 1 |
| 6. | Разобрать доильные стаканы | 1 |
|  | **Сборка доильного аппарата** |  |
| 1. | Собрать доильные стаканы | 2 |
|  | Собрать коллектор | 1 |
| 3. | Присоединить патрубки вакуумные и молочные к коллектору | 1 |
| 4. | Присоединить вакуумный шланг к коллектору | 1 |
| 5. | Собрать пульсатор | 2 |
| 6. | Присоединить вакуумные и молочные шланги | 1 |
| Контрольное время - 6 минут | | |
| № | Наименование операции | Штрафные баллы |
| 1. | Нарушение последовательности операций при разборке и сборке доильного аппарата | 2 |
| 2. | Культура работы | 2 |
| 3. | Неправильно собран пульсатор | 2 |
| 4. | Несоблюдение охраны труда | 2 |